**Vulreglement Manta 2013**

Het vullen van duikflessen is aan wettelijke regels en regels van Manta gebonden. Denk eraan dat onoordeelkundig handelen met perslucht levensgevaarlijk is. Daarom gelden er ten aanzien van het vullen van persluchtflessen in het clubhuis van Manta strikte regels die te allen tijde gehandhaafd moeten worden. Het gaat tenslotte niet alleen om je eigen veiligheid maar ook die van anderen!

**Wie hebben bufferpermissie?**

Alle leden die de module 'compressor en vullen' (3\* theorie) met goed gevolg hebben afgesloten en hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben van de materiaalcommissie mogen gebruikmaken van de buffers om flessen te vullen.

**Wie mogen de compressor starten en buffers vullen?**

Alleen leden van de materiaalcommissie hebben toestemming gebruik te maken van de compressor en daarmee flessen of de buffers te vullen.

**Belangrijk!**

‐ Het vullen van flessen door leden geschiedt altijd op eigen risico

‐ Het vullen van flessen met verlopen keuring is wettelijk verboden

**Wie zijn er in het materiaalhok tijdens het vullen?**

Alleen de operator en leden die daar i.v.m. uitleen materiaal aanwezig moeten zijn. Verder niemand!

**Wat te doen bij problemen of onrechtmatigheden tijdens het vullen?**

* Onmiddellijk stoppen
* Alle kranen dichtdraaien
* Bordje 'Niet gebruiken' aan vulpaneel ophangen
* Niet zelf sleutelen
* Niet aan derden vragen
* Maar onmiddellijk de materiaalmeester waarschuwen.

**Er kan niet gevuld worden indien:**

* De compressor is ingeschakeld
* De bufferdruk te laag is
* Het waarschuwingsbordje 'Niet gebruiken' is opgehangen.

**Procedure vullen uit buffers**

1. Controleer bufferdrukken
2. Controleer keuring fles
3. Controleer O‐ring en krater
4. Controleer vulslang
5. Blaas fles af
6. Meet de druk mbv handmanometer
7. Sluit vulslang aan (handvast draaien)
8. Draai afblaasventiel dicht
9. Open fleskraan
10. Open vulslangkraan
11. Open langzaam 1e buffer (kraan rechts boven)
12. Als druk 1e buffer en fles gelijk is, sluit 1e buffer
13. Open langzaam 2e buffer (kraan midden boven)
14. Als druk 2e buffer en fles gelijk is, sluit 2e buffer
15. Open langzaam 3e buffer (kraan links boven)
16. Als druk 3e buffer en fles gelijk is, sluit 3e buffer
17. Sluit kraan vulslang
18. Sluit fleskraan
19. Open afblaasventiel
20. Koppel vulslang af
21. Hang vulslang op
22. Controleer flesdruk voor verlaten vulhok

**Vultijden**

Maandag: 22.15 tot 23.00 uur

Vrijdag: op afspraak (materiaalmeester)

De materiaalcommissie stelt in overleg met het bestuur dit vulreglement vast.